**УТОЧНЕНІ ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ТА МАЙНА**

**Вимоги до приміщень для оренди у якості ВЛ:**

Необхідне приміщення для проведення випробувань з оглядовою канавою.

Випробувальне приміщення повинно бути проїзного типу (з наскрізними проїздом).

Випробувальне приміщення повинно мати ворота та вмонтований стенд для перевірки гальмівних систем вантажних автомобілів.

Вимоги до приміщення для перевірки КТЗ:

Рівна, тверда підлога;

Довжина – не менше 30м;

Ширина – не менше 6м;

Висота – не менше 5м.

Ворота:

Висота – не менше 4,5м;

Ширина – не менше 4м.

Стенд для перевірки гальмівних систем вантажних автомобілів повинен відповідати як мінімум таким вимогам:

* розрахункове навантаження на вісь не менше 11т;
* визначення маси осі від 11т;
* визначення гальмівних сил одного колеса не менше ніж 30кН;
* визначення питомої гальмівної сили;
* визначення нерівномірності гальмівних сил;
* визначення зусилля на органі керування гальмівною системою не менше ніж 75кг;
* визначення параметрів часу спрацьовування робочої гальмівної системи;
* визначення тиску у гальмівних камерах пневматичних гальмівних систем;
* обов’язковість роздруківки результатів випробувань;
* неможливість корегування отриманих даних;
* автоматичною фіксацією та розрахунком зазначених параметрів.

Оглядова канава повинна забезпечувати вимоги щодо безпеки (мати можливість безперешкодного виходу персоналу з канави при розміщенні на ній автопотягу довжиною не менше 19м)

Стенд для перевірки (контролю) люфтів підвіски вантажних автомобілів до 18т без необхідності підіймання осі.

Стенд для регулювання світла фар з можливістю визначення початкового кута нахилу променів та розташування світлотіньової межі на контрольному органі.

Освітлення – достатнє для проведення випробувань та ідентифікації складових КТЗ як в світлу так і темну пору доби.

Приточно-витяжна вентиляція для вихлопних газів КТЗ.

Опалення та кондиціонування для забезпечення робочої температури у приміщеннях.

Напруга у приміщенні:

380В – для роботи гальмівного стенду.

220В - для роботи іншого випробувального обладнання.

Доступ до мережі INTERNET не менше 100 Мбіт/сек.

Автономне живлення – генератор з потужністю від 60кВт.

Випробувальний майданчик (з зовні приміщення) для визначення зовнішнього шуму КТЗ з розмірами не менше ніж 18х3м з вільним простором навколо майданчика не менше 6м.

Усе орендоване обладнання повинно бути відкаліброване відповідно до вимог чинного законодавства.

Накопичувальний майданчик для паркування КТЗ – не менше 10 автопотягів довжиною 19м.

Система відео-нагляду з не менше, як 4 камери з роздільною здатністю зображення кожної не менше ніж FHD (1920\*1080) та можливістю збереження архіву не менше 370днів).

Місце для замовників. Приміщення для організації роботи із замовниками (прийом заяв, видача готових сертифікатів, очікування результатів випробувань тощо)

Місце для оформлення сертифікатів. Відокремлене приміщення із обмеженим доступом для замовників з можливістю розташування мінімум одного комп’ютера, та принтера зі сканером для зберігання документів і друку відповідних сертифікатів.

* Примітка. Місце для замовників і для оформлення сертифікатів може бути організоване в одному приміщенні.

Приміщення для обробки результатів випробувань з робочими місцями та можливістю розміщення комп’ютерів з встановленим кондиціонером.

Приміщення для перевдягання персоналу з душовою, туалетом та раковиною з наявністю гарячої води.

Вбиральня для замовників.

Додаткові послуги:

- прибирання приміщень;

- періодичне санітарне прибирання приміщень;

- прибирання прилеглої території від снігу у зимовий період;

- забезпечення умов для пересування персоналу та руху транспорту по території під час ожеледиці (заходи по усуненню та недопущення утворення криги);

- забезпечення охорони приміщень;

- забезпечення охорони прилеглої території.